**Правила пожарной безопасности при использовании**

**бытовых электроприборов и эксплуатации отопительных печей**

*Если вы эксплуатируете электрический обогреватель необходимо знать следующее:*

• пользуйтесь обогревателями только заводского производства, устанавливая эти приборы на безопасном расстоянии (указанном в техническом паспорте на изделие) от сгораемых предметов и материалов;

• если электропроводка в доме, квартире старая, ветхая, а розетки неисправны, нужно пригласить квалифицированного электрика, не следует доверять ремонт электрооборудования случайным людям;

• в одну розетку не рекомендуется включать более двух электроприборов, иначе из-за превышения максимально допустимой нагрузки может возникнуть аварийный режим работы электропроводки (разогрев токоведущих проводов и жил), в результате чего может возникнуть "короткое замыкание" и, как следствие, пожар;

• уходя из дома даже на несколько минут, выключайте все электроприборы из розеток.

*Если вы эксплуатируете отопительную печь необходимо знать следующее:*

• возле отопительной печи не должны находиться сгораемые материалы и предметы;

• дрова для топки должны соответствовать размерам топливника;

• топите печку всегда с закрытой дверцей топливника;

• очищать дымоходы от сажи необходимо в начале отопительного периода и не реже одного раза в три месяца в течение всего отопительного периода;

• предтопочный лист перед отопительной печью должен быть размером не менее 50х70 см, при этом складирование горючих материалов и дров на предтопочном листе не допускается;

• ни в коем случае нельзя разжигать отопительную печь легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, керосином и так далее);

• золу, которую вы выгребаете из топки, утилизируйте в безопасное место;

**Никогда не оставляйте детей одних в помещении с включенными электроприборами или топящейся печкой!**

Электрообогреватель безопасен, если:

• вы его установите подальше от сгораемых предметов и мебели;

• вы пользуетесь обогревателями только заводского производства, все кустарные поделки обязательно приведут к пожару в доме;

• все электронагревательные приборы (утюги, чайники, плитки) вы обязательно установите на специальную несгораемую подставку;

• пригласите профессионального электрика для замены в доме старой, ветхой электропроводки и сломанных розеток, не доверяйте ремонт случайным людям;

• вы в одну розетку не будете включать больше двух электроприборов; иначе возникнет перегруз сети, в результате будет "короткое замыкание" и пожар;

• уходя из дома даже на несколько минут, вы всегда будете выключать все электроприборы из розеток;

• вы никогда не будете тянуть электрический провод руками, тем более дотрагиваться до него мокрыми руками.

**Если пожар все-таки возник:**

• сразу же звоните по телефону 101;

• постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее помещение, помогите выйти из опасной зоны маленьким детям и старым людям;

• убегая из горящего помещения, обязательно закройте за собою двери и окна, иначе от притока свежего воздуха пожар разгорится еще быстрее;

• дым на пожаре опаснее огня, поэтому, если помещение сильно задымлено, продвигайтесь к выходу на четвереньках, прикрыв нос и рот мокрой тканью;

• если не можете вызвать пожарную охрану, стучите в пол, в стены, громко зовите на помощь соседей; попытайтесь доползти до дверей или окна, ждите помощи, лежа на полу: там больше свежего воздуха;

• когда приедут пожарные, во всем их слушайтесь и ничего не бойтесь - они лучше знают, как вас спасти!

*Правила эксплуатации газовых плит.*

До начала работы на газовых плитах проветривают помещение и проверяют, все ли газовые краны закрыты. Затем открывают заслонку на дымоходе и проверяют тягу: если она отсутствует, работать на плите нельзя. Проветривают жарочный шкаф, для чего открывают его дверцу. Далее открывают регуляторы подачи первичного воздуха, а через 5—6 мин закрывают их и открывают кран на подводящем газопроводе.

Горелки блока конфорок включают, нажимая на пусковую кнопку клапана-отсекателя автоматики АБ-1. В результате газ начинает поступать к запальникам обоих блоков конфорок. Затем нажимают на кнопку пьезоэлектрического зажигания, при этом зажигаются стационарные запальники обеих камер. Розжиг двух запальников обязателен и в том случае, если работать будет только одна горелка. Через 30—45 с момента воспламенения газа на запальниках кнопку газовой автоматики отпускают. Основные горелки зажигаются после того, как газовые краны их будут установлены в положение «Открыто». Для работы одной конфорки открывают один кран. Регулирование температуры на поверхности конфорки осуществляют поворотом газовых кранов в промежуточное положение между «Закрыто» и «Открыто».

После проветривания жарочного шкафа перед розжигом его горелок с помощью терморегулятора устанавливают необходимую температуру и производят розжиг аналогично розжигу горелок жарочной поверхности. Нагрев шкафа регулируется автоматически. По достижении заданной температуры терморегулятор с блоком автоматики переводит горелку шкафа на минимальный расход газа. После снижения температуры в шкафу горелки вновь переходят на максимальный режим и т. д.

После окончания работы закрывают краны горелок и общий газовый кран перед аппаратом. Ежедневно очищают настил плиты и шкаф от остатков пищи, моют теплой водой с мылом, затем ополаскивают чистой водой и насухо вытирают. Чтобы горелки не засорялись, их ежемесячно моют слабым раствором соды, корпус плиты также промывают. Герметичность кранов и легкость их поворота проверяют при техническом осмотре. Тогда же краны смазывают.

Для сокращения расхода газа необходимо использовать наплитную посуду с дном, хорошо прилегающим к поверхности конфорки; полностью загружать жарочную поверхность; не использовать высокую наплитную посуду; заполнять посуду на 0,8—0,9 ее объема.

Памятка населению о соблюдении мер пожарной безопасности.

В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (квартиры) Вам рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

Не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы (телевизоры, магнитофоны и иное);

Не допускать использования горючих абажуров на электролампах;

Не допускать устройства временных самодельных электросетей в помещениях;

Не допускать эксплуатации электронагревательных приборов без несгораемых подставок;

Заменить оголённые и ветхие электрические провода;

Не допускать эксплуатации самодельных (кустарных) электронагревательных приборов;

Соединение электрических проводов произвести путём пропайки или опрессовки;

Не допускать включение электронагревательных приборов без соединительной вилки.

Печное отопление:

Отремонтировать дымоход печи;

Очищать дымоход печи не менее 1 раза в 2 месяца;

Обелить все дымоходные трубы и стены печи;

Напротив дверки печи прибить предтопочный металлический лист размером не менее 50 х70 см;

Довести до 25 см разрыв от стен печи до деревянных конструкций;

Не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручать надзор за ними малолетним детям.

Газовое оборудование:

Расстояние от газового баллона до газовой плиты выполнить не менее 0,5 м, до радиаторов отопления и печей – 1 м, топочных дверок печей – 2 м.

Убрать газовые баллоны из цокольного (подвального) этажа дома;

Не допускать устройство вводов газопровода в жилой дом через подвальное помещение;

Двери из помещения, где установлены газовые приборы, выполнить открывающимися по ходу выхода из помещения;

Разместить у входа в жилой дом предупреждающий знак: «Огнеопасно, Баллоны с газом!».

Запрещается проверка герметичности соединений газового оборудования с помощью источников открытого пламени (спички, зажигалки, свечи).

Дополнительные мероприятия:

Ликвидировать строения, находящиеся в противопожарных разрывах между домами и другими строениями;

В летний период иметь около дома ёмкость с водой не менее 200 л, ведро и приставную лестницу;

Решетки на окнах выполнить распашными или легкосъемными;

Не оставляйте малолетних детей одних без присмотра.

Граждане обязаны соблюдать требования пожарной безопасности:

Иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утверждёнными соответствующими органами местного самоуправления;

При обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

До прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

Выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

Помните:

Самое страшное при пожаре – растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют всё меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении пожара.

Правила вызова пожарной охраны:

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону -«101»!

Вызывая помощь необходимо:

кратко и чётко обрисовать событие – что горит (квартира, чердак, подвал, склад и иное);

назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома, квартиры);

назвать свою фамилию, номер телефона;

если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.

Действия при пожаре:

Сообщить о пожаре по телефону - «101».

Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям).

По возможности принять меры к тушению пожара (обесточить помещение, использовать первичные средства пожаротушения).

При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от него:

пригнитесь к полу – там остается прослойка воздуха 15-20 см;

дышите через мокрую ткань или полотенце;

в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода из здания.

Категорически запрещается:

Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если Вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития.

Спускаться по водосточным трубам и стоякам.