**МЧС напоминает основные правила безопасности при эксплуатации печного отопления:**

- печь обязательно должна быть побелена, это позволит своевременно обнаруживать неисправности, трещины в печи которые могут привести к пожару, так как на белом фоне хорошо заметен чёрный след от дыма.

- для защиты сгораемого и трудносгораемого пола перед топкой печи следует предусмотреть металлический лист размером 70х50 см;

**При эксплуатации печного отопления запрещается:**

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними.

- располагать топливо и другие горючие вещества, и материалы на предтопочном листе.

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ.

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.

- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий.

- перекаливать печи.