РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ МЧС ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТОПИТЕЛЬНОЙ ПЕЧИ

-перед дверцей печи прибей предтопочный металлический лист размером не менее 50×70 см;

-золу, шлак и уголь удаляй в специально отведенное место, расположенное на расстоянии 15 м от строений;

-прекращай топить печь не менее чем за два часа до отхода ко сну;

-очищай дымоход от сажи перед отопительным сезоном; -протапливай печь несколько раз за день понемногу.

НЕЛЬЗЯ

-оставлять печь без присмотра; -растапливать печь бензином, керосином или другими легковоспламеняющимися жидкостями; -топить печь с открытыми дверцами перекаливать печь;

-сушить и складывать на печи топливо, одежду;

-поручать детям, следить за печью.