**07 марта в 15-44 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в городе Житковичи.** В результате пожара огнем повреждена кровля и имущество внутри сарая. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Печь-буржуйка — один из самых простых видов бытовых отопительных печей. Часто буржуйки кустарного изготовления можно встретить в гаражах или на дачах. Для их изготовления в ход идут листы старого железа, бочки, баллоны из-под пропана, бидоны.

В чем может быть опасность использования такой буржуйки:

1. В некачественной сварке и непрочности конструкции.
2. В неправильно сделанном или установленном дымоходе: он должен обязательно быть изолирован от соприкосновения с кровлей или стеной.
3. В неправильной установке корпуса печи.
4. Стенки самодельной буржуйки тонкие.
5. Самодельная печка недолговечна, подвержена коррозии и деформации. Она быстро нагревается и быстро остывает, не сохраняя тепло.

Пользование любой буржуйкой связано с опасностью получить ожог или вызвать пожар. Правила безопасности одинаковы для любой печки, независимо от того, сделана она вручную из газового баллона или отлита на производстве из чугуна.

1. Если все же вы решились приобрести такую печь, то помните:
2. Вблизи буржуйки и под ней не должно быть горючих материалов, а расстояние до ближайших поверхностей (стен или мебели).
3. Не прикасайтесь к печке во время её работы и не сушите на ней одежду или обувь.
4. Всегда закрывайте дверцу буржуйки.
5. Не оставляйте печь работать без присмотра.
6. Вовремя чистите печь от золы.
7. Следите за исправностью вытяжной трубы и элементов конструкции самой печи.