**Эксплуатируйте теплогенерирующие аппараты и отопительные приборы, печи ПРАВИЛЬНО!**

В черте города большая часть населения проживает в квартирах, где отопительный сезон начинается не по желанию хозяев жилья, а по закону (с 1 до 15 октября, но важную роль играет и среднесуточная температура). Поэтому многие семьи, особенно в которых воспитываются дети, с приходом холодов начинают отопление самостоятельно с помощью теплогенерирующих аппаратов.

Чтобы оградить Ваш дом и Вашу семью от пожара соблюдайте основные требования правил пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерирующих аппаратов и отопительных приборов, печей.

К эксплуатации допускаются только исправные теплогенерирующие аппараты и отопительные приборы промышленного (заводского) изготовления (за исключением печей).

Теплогенерирующие аппараты и отопительные приборы должны эксплуатироваться в соответствии с эксплуатационной документацией на них. Не допускается эксплуатация печей, конструкция которых не соответствует требованиям технических нормативных правовых актов.

Пол из горючего материала перед топочным отверстием теплогенерирующих аппаратов (печей), работающих на твердом виде топлива, должен быть защищен негорючим листовым или плитным материалом.

Минимальные расстояния от поверхностей теплогенерирующих аппаратов до горючих веществ и материалов должны соответствовать значениям, указанным в эксплуатационной документации на них. При отсутствии данных значений в эксплуатационной документации должно быть обеспечено расстояние, исключающее загорание горючих веществ и материалов.

При эксплуатации теплогенерирующих аппаратов не допускается:

 - применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (за исключением жидкостей, специально предназначенных для розжига);

- использовать дымовые трубы, не соответствующие требованиям технических нормативных правовых актов;

- осуществлять топку с открытыми дверцами;

- отключать автоматические средства контроля за режимом их работы;

- осуществлять топку без присмотра;

- применять вид топлива, не предусмотренный эксплуатационной документацией на них;

- дальнейшая работа при обнаружении неисправности.

Дымовые трубы теплогенерирующих аппаратов, работающих на твердых, жидких видах топлива, печей ежегодно перед началом отопительного периода должны очищаться от сажи.

При эксплуатации печей не допускается:

- топить при наличии обрушения кладки свода топливника;

- применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (за исключением жидкостей, специально предназначенных для розжига);

- топить с открытыми дверцами;

- их перекаливание;

- размещать горючие вещества и материалы на них и в непосредственной близости от топочных отверстий;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- оставлять без присмотра топящиеся печи.

Печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, должны быть исправными, без сквозных трещин, а для определения на ранней стадии трещин в дымоходе в объеме чердачного помещения – оштукатурены и побелены.

Ежегодно перед отопительным сезоном необходимо проводить проверку исправности печи, дымовых каналов.

Зола, угли и шлак, удаленные из теплогенерирующих аппаратов, отопительных приборов, печей, должны быть пролиты водой до их полного затухания.

Очевидно, что эти требования несложные, но соблюдая их, жизнь каждого из нас станет более безопасной. **Берегите себя и своих близких!**