***Памятка при эксплуатации печного отопления.***

Работнику **не разрешается** производить работы, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте или в рабочее время.

**Курить** разрешается только в специально отведенных для этого местах.

Необходимо обеспечить в зоне обслуживания отсутствие постороннего персонала (без сопровождающих лиц) и лишних предметов, загромождающих проходы и проезды, разлитого жидкого топлива и масла, свищей, выбросов топлива, горячей воды, пара, золы, шлака.

Золу, шлак, уголь следует удалять в специально отведенные для этого места. **Не разрешается** устройство мест сбора ближе 8м. от сгораемых зданий и сооружений.

**Перед топочным отверстием** на полу устраивается металлический лист размером 50х70мм., длинной стороной вдоль печи.

При эксплуатации печного отопления не допускается:

-применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

-использовать дрова, длина которых превышает размеры топки;

-топить печь с открытыми дверцами;

-перекаливания печи;

-оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор за топкой детям;

- сушить, хранить вещи на печке.

Обходы и осмотры оборудования, допуск ремонтного персонала на оборудование, а также выполнение текущих работ истопник должен осуществлять с ведома и разрешения вышестоящего дежурного персонала.

Не допустимо сметать или тушить тлеющий очаг пыли в помещении или внутри оборудования струей воды, огнетушителем либо другим способом, могущим вызвать взвихривание пыли и дальнейшее распространение огня. Открытый тлеющий очаг следует гасить песком или распыленной водой.

При обнаружении неисправности оборудования, угрожающему здоровью людей, принять меры для немедленного останова оборудования, о чем поставить в известность непосредственного руководителя работ.