**Ей тоже надо забота**

Основные требования правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Чтобы оградить Ваш дом и Вашу семью от пожара соблюдайте основные требования правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

            Перед началом отопительного сезона дымоходы и печи должны быть очищены от сажи. Последующая их очистка производится не реже:

            - одного раза в 3 месяца – для отопительных печей;

            - одного раза в 2 месяца – для печей и очагов непрерывного действия;

           - одного раза в 1 месяц – для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

            Печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, должны быть исправными, без трещин, а на чердаках – оштукатурены и побелены.

            Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в место, расположенное на расстоянии не менее 15 м от зданий (сооружений). При невозможности отвести место на расстоянии не менее 15 м от зданий (сооружений) допускается складировать золу, шлак в контейнерах, выполненных из негорючих материалов, с плотно закрывающейся крышкой, которые должны располагаться на расстоянии не менее 6 м от зданий (сооружений).

            При эксплуатации печного отопления НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

            1) осуществлять топку неисправных и (или) не соответствующих требованиям ТНПА печей;

            2) применять для розжига печи ЛВЖ и ГЖ;

            3) использовать для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топки;

            4) топить печи с открытыми дверцами;

            5) перекаливать печи;

            6) оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям;

            7) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

            8) эксплуатировать печь при отсутствии стационарной защиты пола из горючих материалов негорючим листовым или плитным материалом размерами не менее 0,7x0,5 м, располагаемым длинной его стороной вдоль печи;

            9) сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных проемов печей топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы;

            10) устраивать дымоходы, не предусмотренные ТНПА на печное отопление.

            Очевидно, что эти требования несложные, но соблюдая их, жизнь каждого из нас станет более безопасной.