5 класс

Раздел: Техническое творчество
Тема урока: Авиамоделирование. Классификация и устройство авиамоде​лей. Простейшая модель планера из бумаги.
Цели: образовательная: расширение и обобщение  представлений учащихся о летательных аппаратах и технологических процессах изготовления простейшей модели планера из бумаги;

 воспитательная: прививать качества трудолюбия, культуры труда, культуры поведения и общения, уважения к мастерству, внимательности и собранности при выполнении приемов труда. Экономного отношения к расходованию материалов.
развивающая: развивать творческие, конструкторские способности, техническое и художественное мышление.

Тип урока: комбинированный.

Формы урока: фронтальная, индивидуальная, парная.

Приемы: разъяснения, рассуждения.
Методы обучения: словесные, наглядные, практические.
Объект труда: простейшая модель планера из бумаги.
Оборудование: доска и мел; карточки с тестом; чертеж планера, ножницы по бумаге. Межпредметные связи: 

черчение - чертеж изделия;

русский язык - написание слов аэростат, стратостат, дирижабли, прототип, фюзеляж, киль, стабилизатор.
Литература для учителя:
1. Карабанов. И.А. Трудовое обучение. Технический труд., учебное пособие для 5 класса – М.,  2005.
2. Лагутин, О.В. Самолет на столе. - М., 1988.

3. Техническое моделирование и конструирование / под редакцией. В.В. Колотилова. - М.,1983. 

Ход урока:

1. Организационная часть 

1.1. Приветствие учащихся и проверка посещаемости.
1.2. Проверка рабочей одежды и готовности к занятию.

1.3. Назначение дежурных.

1.4. Объявление темы урока: Авиамоделирование. Классификация и устройство авиамоде​лей. Простейшая модель планера из бумаги (ученикам записать дату и тему урока в тетрадь).
1.5. Объявление цели урока: расширение и обобщение  представлений о летательных аппаратах и технологических процессах изготовления простейшей модели планера из бумаги.
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2.  Объяснение нового материала.
Рассказ о летательных аппаратах, планер и планирование.
(важное конспектируем)
 Летательные аппараты — это технические ус​тройства, предназначенные для решения определен​ных задач при полете в воздушном пространстве (рис. 102). Они бывают легче и тяжелее воздуха.
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На все типы летательных аппаратов действует сила земного притяжения (сила тяжести), для преодоления которой создается подъемная сила. Способы ее создания определяют принципы поле​тов летательных аппаратов и их классифика​цию.
 Классификация по принципу полета.

1.Летательные аппараты с аэростатическим принципом полета. К ним относятся аэростаты, которые, в отличие от других летательных аппара​тов, легче воздуха, находящегося внутри их объем​ного пространства (рис. 103).
Аэростаты летательные аппараты, у которых подъемная сила создается благодаря выталкивающей (архимедовой) силе действующей на тело.
Аэростаты свободной сферической формы назы​вают воздушными шарами (рис. 103, а). Аэроста​ты, снабженные герметичной кабиной (от холода, недостатка кислорода и уменьшения атмосферного давления) и предназначенные для полетов в стра​тосферу, называют стратостатами (рис. 103, б). Управляемые аэростаты, оборудованные двигателя​ми, называют дирижаблями (рис. 103, в).
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           а                                       б                                                        в    
Рис. 103. Летательные аппараты с аэростатическим принципом полета — аэростаты:
а — воздушный шар; б — стратостат; в — дирижабль.
Основные достоинства аэростатов в том, что они более экономичные и грузоподъемные, могут вер​тикально подниматься и спускаться без дополни​тельных затрат энергии, а также неподвижно на​ходиться в воздушном пространстве. К недостаткам относятся плохая маневренность, низкая скорость полета, а также необходимость в надежных сред​ствах для крепления на стоянке.
2. Летательные аппараты с аэродинамическим принципом полета. Подъемная сила создается в результате силового воздействия воздуха на движу​щееся в нем тело. К ним относятся планеры, са​молеты и вертолеты (рис. 104).
Подъемная сила планера (рис. 104, а) создает​ся несущими поверхностями, в основном крылья​ми, при планирующем полете в воздушных пото​ках. У самолетов (рис. 104, б) она также созда​ется с помощью крыльев при перемещении их от​носительно воздушных потоков с помощью двига​телей. У вертолетов (рис. 104, в) подъемная сила появляется от работы несущих винтов, которые получают вращательное движение от двигателей.
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           а                                                              б                                                          в
Рис. 104. Летательные аппараты с аэродинамическим принципом полета:

а — планер; б — самолет; в — вертолет
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3. Летательные аппараты с ракетодинамическим принципом полета. Подъемная сила создает​ся благодаря силам реакции, возникающим при выбросе наружу с большой скоростью газов (про​дуктов сгорания) через реактивное сопло ракетного двигателя (рис. 105).
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                             Авиационные модели

Авиационные модели — это тоже летательные аппараты. В уменьшенном виде они или копируют прототип, или схематически воспроизводят его. По характеру полета авиамодели разделяются на следу​ющие классы: свободнолетающие (рис. 106), кордо​вые (рис. 107) и радиоуправляемые (рис. 108).
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Рис. 108. радиоуправляе​мые модели:   а - планера;  б - самолета; в – вертолета.
3. Закрепление пройденного материала.   
Фронтальный опрос:
1. Для чего предназначены летательные аппараты?
2. Какие существуют основные принципы полетов ле​тательных аппаратов? 
3. Как создается подъемная сила у аэростатов? 
4. В результате чего возникает подъемная сила у самолетов? 
5. К каким летатель​ным аппаратам относятся ракеты? 
6. Чем отличаются классы авиамоделей по характеру полета?
4.  Объяснение нового материала.
Рассказ о простейшей модели планера из бумаги.
(важное конспектируем)
[image: image17.png]


Люди давно заметили, что птицы могут плавно летать с раскрытыми крыльями, спускаясь вниз и поднимаясь вверх. Они используют силу восходя​щих потоков воздуха. Значит, существует и дру​гой вид полета — парение. 
Плавно летящая птица с раскрытыми крыльями спускающаяся и поднимающаяся за счет восходящих потоков воздуха – парение.   
Уяснив законы парящего полета крупных птиц, немецкий инженер О. Лилиенталь в конце XIX в. сконструировал балансирный планер (рис. 113). Уп​равление этим летательным аппаратом он осуществлял, вися на руках в центре крыла и балансируя телом для сохранения равновесия планера в воздухе.

В дальнейшем планеры по конструкции стали похожими на самолеты. Они не имели винтомотор​ных установок, т.е. воздушных винтов и двигателей (рис. 104, а; 106, а; 108, а). А для того, чтобы планер начал свой полет, нужно его запустить с помощью внешней силы — буксировки автомобилем или самолетом (рис. 114).

Рис. 114. Запуск планеров с помощью буксировки: 

                   а —  автомобилем; б — самолетом

В свободном полете планер может только плани​ровать. Планирование — это спуск летательного аппарата с некоторой высоты по наклонной к го​ризонту траектории. Если оно происходит в одном направлении, то расстояние, на которое перемеща​ется планер, называют дальностью планирования. Отношение дальности планирования (м) к продол​жительности полета (с) называется скоростью сни​жения (м/с) планера.
Модель планера — это уменьшенная копия ре​ального планера, которая показывает в общих чер​тах схему основных его частей (рис. 115).

Рис. 115. Технический рисунок

простейшей модели планера из бумаги:

1 — фюзеляж; 2 — крыло; 3 — стабилизатор; 4 — киль; 5 — задняя кромка киля; 6 — задняя кромка стабилизатора
5. Закрепление пройденного материала.   
Фронтальный опрос:
1. Какой вид полета птиц называется парением? 

2. Что изобрел О. Лилиенталь в конце XIX в.? 

3. Чем отличается по конструкции планер от самоле​та? 

4. Что такое планирование? 

5. Как зависит даль​ность планирования от скорости снижения планера? 

6. Дайте определение модели планера. 

7. Из каких основных частей состоит простейшая модель планера и как отрегулировать прямолинейность полета модели планера из бумаги?
5. Общее закрепление пройденного материала.
 Опрос по карточкам.  
6. Практическая работа. Изготовление простейшей модели планера из бумаги.
Помните: полет авиамодели зависит в первую очередь от того, насколько качественно она выпол​нена. Чтобы успешно построить модель, надо вни​мательно прочитать ее описание, уяснить, из какого материала и каким инструментом изготовле​ны ее детали. При этом надо работать точно по чертежам, пользоваться исправным и хорошо заточенным инструментом.

Рис. 116. 
Технология изготовления простейшей модели планера из бумаги: а — разметка модели сбоку: ЦТ — центр тяжести модели, НВ — направление волокон бумаги; б — вырезание по контуру; в, г — складывание по рисунку; д — готовая модель.
7.   Уборка рабочих мест.

8. Подведение итогов занятия.
8.1. Сообщение оценки работы учащихся.
8.2. Разбор допущенных учащимися ошибок.
8.3. Рефлексия.
8.4. Домашнее задание 

(На 10-9 баллов - выучить конспект и разработать собственную конструкцию планера, описать технологию его изготовления.

На 5-8 баллов - выучить конспект.

На 3-4 баллов – знать основные определения).
Рис.102 Летательные


      аппараты





Рис. 105. Летательный   аппарат с ракетодинамическим принципом    полета – ракета





Рис. 106. Свободнолетающие модели: а – планера; б - самолета с резиновым двигателем; в — самолета с поршневым двигателем (таймерная модель);  г – вертолета.











Рис. 107. Кордовые модели самолетов: а — скоростная; б — гоночная; в — модель-копия; г — для «воздушного боя»; д — пилотажная





Рис.113.Балансирный планер О. Лилиентая


аппараты
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