**Безопасная печь**

Начался отопительный сезон и не лишний раз будет напомнить о том как безопасно эксплуатировать печь.
 Правила безопасности при эксплуатации печи:

- Дымоход должен быть оштукатурен и побелен;

- Не допускать эксплуатацию печи с трещинами;
 - перед дверцей печи должен быть установлен предтопочный металлический лист размерами не менее 50х70 см;

- прекращайте топку печи не менее чем за 2 часа до сна;

- топите печи несколько раз за день, понемногу;

Запрещается:

- растапливать печь бензином и другими легко-воспламеняющимися жидкостями;

- топить печь с открытой дверцей;

- поручать детям смотреть за печью;

- сушить одежду на топящейся печи.