**Готовь телегу зимой, а печь - летом!**

**Жизнь в частном секторе несколько отличается от проживания в городской квартире и её комфортность полностью зависит от действий владельца здания.**

Необходимо знать правила подготовки и проведения отопительного сезона в частном доме, чтобы в холодное время года жильё было тёплым и уютным.

Не стоит забывать, что при создании любого из видов индивидуального отопления в первую очередь необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

**Печь**

Если в вашем доме имеется печь, то при наступлении отопительного сезона стоит обратить особое внимание на ее состояние:

-Проверить дымоход и печь на наличие разрушений. При необходимости поправить кладку, заменить и замазать глиняным раствором имеющиеся трещины.

-Обязательно прочистить дымоход от скопившейся сажи.

-Проверить прикасание дымохода к элементам кровельной системы. Не забывайте, что деревянная конструкция не должна плотно прилегать к дымоходу.

-Побелить отремонтированную конструкцию и протопить печь. Если не все трещины будут заделаны, вы сразу это увидите.

-Отодвинуть мебель от печи на расстояние не меньше одного метра.

-Чтобы избежать загорания деревянного пола от выпавших раскалённых углей, необходимо перед топочной дверкой на сгораемом или трудносгораемом полу прибить металлический лист размером 50×70 см, длинной стороной вдоль печи.

-Проверить работу заслонки на дымоходе и целостность варочной поверхности, если таковая имеется.

-Перенесите в другое место провода электрической системы, розетки и выключатели, расположенные вблизи печки.

-Для хранения дров и угля отведите отдельное сухое помещение. Запас топлива рассчитайте предварительно, чтобы его хватило на сезон.

-Обезопасьте свою семью от возможного отравления угарным газом, установив простой газосигнализатор.

Также при эксплуатации отопительных печей **запрещено**:

-использовать печи, имеющие трещины и неисправные дверцы. Через эти трещины или плохо закрывающиеся дверцы пламя может вырваться наружу, и тогда пожара не избежать;

-применять для розжига печей на твёрдом топливе бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости;

-разрешать растапливать печь малолетним детям, так как у них нет определённых навыков в обращении с ней;

-оставлять топящиеся печи без надзора или поручать присматривать за топкой печи малолетним детям;

-производить топку печей с открытыми дверцами. При открытых дверцах горящий уголёк, выпавший на пол, может привести к пожару;

-сушить на печах и складировать возле их стен одежду или топить или другие легковоспламеняющиеся и горючие предметы;

-золу, шлак, уголь следует удалять в специально отведённые для этого места. Не разрешается устройство таких мест сбора ближе 15 м от сгораемых строений;

-топка печей должна прекращаться не менее чем за 2 часа до отхода проживающих ко сну.

**Электрическое отопление**

-В первую очередь внимательно осмотрите кабели и при необходимости сделайте замену. Нельзя использовать провода с нарушенной изоляцией – это прямой путь к самовозгоранию.

-Вызовите специалиста для технического обслуживания имеющихся в доме электрических обогревателей.

-Чтобы не остаться без тепла во время похолоданий , позаботьтесь об альтернативном способе обогрева дома. Это может быть независимый от энергоносителя газовый котёл, дровяная печь или камин.

При использовании электроприборов **запрещается**:

-перегружать розетку большим количеством приборов;

-устанавливать самодельные предохранители;

-ставить электрообогреватели вблизи мебели;

-сушить на электрообогревателях вещи.

**Газовый котёл для дома**

-Вызовите специалиста из газовой службы для проведения технического осмотра оборудования.

-Проверьте работу вентиляционных каналов в помещении, где стоит оборудование.

-Проверьте систему отопления на заполнение водой. При необходимости долейте воду, чтобы все батареи и трубы прогревались равномерно.

-Проверьте работу запорных устройств на системе отопления.

-Трубы, проходящие вне дома и внутри, покрасьте краской.

Соблюдая эти элементарные правила, вы сможете избежать больших неприятностей.