Как топить печь безопасно

-В печи не должно быть трещин и щелей, а дымоход должен иметь хорошую тягу и быть побелен известковым раствором. Делается это для того, чтобы белом фоне можно было заметить появляющиеся со временем трещины и выходящий из них дым.

-Печь и дымовая труба в местах соединения с деревянными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки (или разделку)

-прибейте перед топкой на деревянном полу металлический лист размерами не менее 50×70 см (его может заменить площадка из кирпича таких же размеров), чтобы случайно выпавшие горящие угли не привели к пожару

-Топить печь рекомендуется два-три раза в день не более чем по полтора часа. Это позволит избежать её перекала. Топить печь нужно не менее чем за два часа перед отходом ко сну

-Ни в коем случае не используйте при растопке легковоспламеняющихся и горючие жидкости -Не оставляйте открытыми топочные дверцы и топящуюся печь без присмотра

-Держите не менее чем в полутора метрах от печи одежду, мебель, дрова и другие горючие материалы

-Для того, чтобы не получить отравление угарным газом, помните, что нельзя преждевременно закрывать заслонку печей, пока угли полностью не прогорят

-Золу и перегоревшие угли заливайте водой и выбрасывайте не ближе 15 метров от строений

-Не позволяйте детям самостоятельно растапливать печь

-В отопительный сезон очищайте дымоход от сажи не менее одного раза в 2 месяца