***О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД***



С наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожара в жилых домах, что связано с частой эксплуатацией электрических и отопительных приборов. Квартиросъемщики и домовладельцы за летний период теряют навыки в обращении с отопительными приборами, забывают о мерах предосторожности. Да и само печное оборудование со временем приходит в негодность.

***Уважаемые жители!***

Чтобы избежать несчастных случаев, исключить или максимально снизить возможность возникновения пожара, необходимо выполнить следующие ***профилактические мероприятия:***

- произведите ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток;

- проверьте отопительные электрические приборы, плиты, они должны находиться на несгораемых подставках, подальше от штор и мебели;

- не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети;

- не применяйте самодельные электронагревательные приборы;

- перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено;

- своевременно ремонтируйте отопительные печи;

- очистите дымоходы от сажи;

- заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором, оштукатурьте и побелите их;

- на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50x70 см;

Каждый, кто пользуется печным оборудованием, должен знать что***запрещено:***

·   эксплуатировать неисправное печное оборудование;

·   оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор за ними детям;

·   располагать топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе;

·   перекаливать печи;

·   применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости;

•   топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

·   оставлять расстояние от печей до стен, шкафов и т.д. менее 0,7 метров, а от топочных отверстий – менее 1.25 метра;

·   производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий.