**Зима, холода, нам без печки никуда.**

**Когда наступают холода, хочется забраться на теплую печку, как Емеля, сидеть на ней до весны и даже носа не высовывать на улицу. И уж как тут не позавидовать жителям сельской местности, ведь им не нужно ждать, когда включат отопление, а можно положить дровишек, протопить печку и наслаждаться теплом.**

Главное, чтобы печка была в порядке. А позаботиться об этом нужно задолго до отопительного сезона, чтобы встретить холода во всеоружии. Ведь статистика констатирует – пожары от неисправных или неправильно эксплуатируемых печей происходят в осенне-зимний период практически ежедневно. Что нужно сделать хозяевам, чтобы тепло домашнего очага было безопасным, а матушка-печка служила исправно? Выполнить 7 несложных правил. Итак…

**Правило 1. Исправная печь может дом сберечь.** Печь должна быть правильно сложена и исправна – это главное! Обращаться с ней нужно почтительно – ЛВЖ при розжиге не применять, дровами, длина которых превышает размеры топки, не топить. Заканчивается это обычно плачевно – горят дома, имущество, погибают люди.

**Правило 2. Готовь сани летом, а телегу зимой.** Эта пословица как нельзя лучше подходит и в случае с печным отоплением. Что должны сделать хозяева перед началом отопительного сезона? Прочистить дымоход! Ведь скопившаяся в нем сажа не только ухудшает тягу, но и может впоследствии стать причиной возгорания. Процедуру эту специалисты советуют проводить не реже одного раза в три месяца для отопительных печей.

**Правило 3. Побелил дымоход – стало меньше хлопот.**

Печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, должны быть без трещин, а на чердаках – оштукатурены и побелены. Зачем? Ответ прост, чтобы эти самые трещины вовремя заметить и устранить, ведь малейшая искра, которая вылетит наружу, может привести к пожару.

**Правило 4. Лист предтопочный прибей, даже если нет гвоздей**.
 Помните сказку «Кошкин дом»? Даже ребенок детсадовского возраста знает, почему у кошки произошел пожар – из печки на пол выпал уголек. Здесь можно сказать только то, что в обычной жизни такие ситуации тоже не редкость и последствия такие же. Это значит, что ковры, дорожки, половики должны быть убраны подальше. А вот негорючий лист размерами не менее 0,7 x 0,5 м, располагаемый длинной его стороной вдоль печи – должен быть в обязательном порядке. И не забывайте о том, что дверца топящейся печи должна быть закрыта.

**Правило 5. Лучше чаще протопить, чем до предела накалить.**

В зимнюю стужу хочется, чтобы тепло сохранилось как можно дольше. И тогда топят печи дни и ночи напролет. Перекал печи – очень частая причина пожара. А как спасаться от холода? Все просто - топить печь несколько раз в день но понемногу. Возможно, трудоемко, зато сохраните не только тепло, но и свое жилище.

**Правило 6. Топишь печку - не зевай, а за ней наблюдай.**

 «Затопила печь – от нее не на шаг», - так говорила моя бабушка. Во-первых, потому что дрова прогорят, не успеешь приготовить еду, а во-вторых – огонь же, мало ли что. Да и в правилах не зря написано – не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также не поручайте надзор за ними детям. Золотые слова, ей богу.

**Правило 7. Собираешься спать – топку надо прекращать.** Спящий человек не почувствует, если в помещении запахло дымом. Очень часто закрытая раньше времени задвижка дымохода приводит к тому, что люди получают отравление угарным газом. У спящего человека в такой ситуации шансов остаться в живых практически нет, кроме этого, еще раз напоминаем, что топящуюся печь нельзя оставлять без присмотра. Поэтому, прекращайте топку печи не позже, чем за два часа до отхода проживающих ко сну. И спите себе спокойно.

 **Р.S** Да, не забудьте золу и шлак из топки залить водой и отнести подальше от зданий и сооружений (не менее 15 метров).

Все, зимняя стужа вам нипочем!

**ПРАВИЛА В РАМКАХ**

**ЗАПОМНИ!**

|  |
| --- |
| **Чтобы печь была безопасной:** |
| \*Перед началом отопительного сезона дымоходы и печи должны быть очищены от сажи  |
| \*Печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, должны быть исправными, без трещин, а на чердаках – оштукатурены и побелены |
| \* Топка печей должна прекращаться за 2 часа до отхода проживающих ко сну |
| \* Зола и шлак должны быть пролиты водой и удалены в место, расположенное на расстоянии не менее 15 м от зданий (сооружений), допускается складировать золу, шлак в негорючий контейнер с крышкой, который располагается не менее 6 м от зданий (сооружений) |
|  |
| **При эксплуатации печного отопления не допускается:** |
| - применять для розжига ЛВЖ и ГЖ |
| - использовать дрова, длина которых превышает размеры топки |
| - топить печи с открытыми дверцами |
| - перекаливать печи |
| - оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям |
| - топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива |
| - эксплуатировать печь при отсутствии предтопочного листа (0,7\*0,5 м) |

 **Быховский РОЧС**