Как быть если в доме печь.

Многолетняя практика показывает – как только начинается отопительный сезон, начинается сезон пожаров в частном секторе. И подавляющее большинство загораний происходит из-за неисправного печного оборудования. Хороший хозяин в преддверии холодов, проверит исправность печи и дымохода и устранит недостатки: **вычистит сажу*,* заделает трещины глиняно-песчаным растворомипобелит дымоход на чердаке*,* чтобы, впоследствии, по закопченным местам можно было легко обнаружить трещины и устранить их. Чердачное помещение следует содержать в чистоте. Чтобы избежать перекала печи рекомендуется** **топить ее два-три раза в день. За 2 часа до отхода ко сну топку печи следует прекратить. Перед дверцей печи на полу необходимо прибить металлический предтопочный лист, тем самым исключив возможность загорания деревянного пола от выпавших раскалённых углей. Его размер должен быть не менее 50х70 см.**

Казалось бы, нехитрые процедуры, а жизнь становится гораздо более спокойной и комфортной. **Уважаемые взрослые дети!** Позаботьтесь о безопасности ваших родителей: приведите родительский дом в пожаробезопасное состояние.