|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздзел  “Куток   гаспадара”** | | | | | |
| http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2526 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2528 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2530 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2532 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2534 | |
| **Правідлы**—драўляныя калодкі для падання формы абутку.  С.А.Кашлей, в.Пяроўцы. 1985 | **Веялка-шуфлік**—ручная прылада для веяння, абмалочанага збожжа. Лёгкая драўляная лапатка з кароткай ручкай. Дно ўвогнутае (выдзеўбанае).  Г.Л.Кашлей, в.Пяроўцы. 1988 | **Каса**—прылада для скошвання травы і збожжавых культур. Складаецца з драўлянага касся і стальнога ляза.  А.Дз.Карпянкова, в.Забалаць. 1988 | **Нажніцы спружынныя**—прылада для стрыжкі авечак. Дзве жалезныя пласціны з асіметрычна заточанымі паміж сабой на адным канцы.  І.Л.Шарневіч, в.Забалаць. 1988 | **Серп**—прылада для ўборкі збожжавых культур (жыта, ячменю, пшаніцы, проса, аўса і інш.). Складаецца з авальнай рэжучай часткі і драўлянай ручкі.  Л.С.Сямашка, в.Забалаць. 1988 | |
| http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2536 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2538 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2540 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2542 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2544 | |
| **Сявенька (сявалка)**—ёмасць для ручной сяўбы. Зроблена з саломы. Форма круглая.  А.І.Кашлей, в.Пяроўцы. 1988 | **Цэп**—прасцейшая драўляная прылада для малацьбы збожжа. Складаецца з гдадка выструганай палкі- цапільна і біча, рухома замацаваных паміж сабой.  Ф.С. Урбановіч, в.Забалаць. 1988 | **Карзіна**—выраб прамавугольнай формы для захоўвання і пераноскі прадуктаў у дарозе, плецена з лубу.  Г.Л.Кашлей, в.Пяроўцы. 1989 | **Каромысел (каромысла)**— тоўстая драўляная палка, выгнутая з выемкамі на канцах для пераносу на плячах вядзёр з вадой.  С.Р.Глаўніцкі, в.Забалаць. 1989 | **Матыка (капаніца)**—ручная прылада для апрацоўкі глебы. Уяўляе зубчатую металічную пласціну, пасаджаную на доўгае драўлянае дзяржальна.  А.І.Кашлей, в.Пяроўцы. 1989 | |
| http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2546 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2548 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2550 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2552 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2554 | |
| **Рэйсмус (штрыхмаз)**—сталярскі вымяральны інструмент для разметкі пазоў і паралельных ліній.  А.І.Наркун, в.Наркуны. 1989 | **Скрыня цесняра**—прыстасаванне для захоўвання цеслярскіх інструментаў.  М.М.Гойда, в.Забалаць. 1989 | **Стрыхоўка (стрыхарка)**— прылада для выраўноўвання саломы пры крыцці страхі. Складаецца з тоўстай дошчачкі з выразанымі на ніжняй паверхні падоўжанымі пазамі.  М.М.Гойда, в.Забалаць. 1989 | |  | | --- | | **Ліхтар (фанар)** – прылада для асвятлення на двары. Складалася  з жалеза і шкла. |   **І.А.Багдзевіч, в.Забалаць. 1990** | **Драпач. Матыка**—ручная прылада для рыхлення глебы. Лакальныя назвы драпак, дзербан. Металічная ручка з моцными жалезнымі зубами, выгнутымі ўнізе.  С.В.Кашлей, в.Пяроўцы. 1990 | |
| http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2556 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2558 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2560 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2562 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2564 | |
| **Бязмен**—даўняя ручная рычажная вага. Металічны стрыжань з пастаянным грузам (гірай) па адным канцы і кручком для ўтрымання грузу на другім. На стрыжні шкала адліку і рухомая апора- драцяная пятля.  Г.Л.Кашлей, в.Пяроўцы. 1991 | **Дуга**—састаўная частка хамутова- аглабельнай вупражы. Звычайная, высокая, з крутым выгінам. Уверсе замацоўвалася металічнае кальцо.  М.І.Юшкевіч, в.П.Дварчаны. 1991 | **Кораб**—ёмістасць для захоўвання і пераноскі сыпучых прадуктаў (збожжа, мукі, круп, гароху і іншыя.), сплеценыя з лубу. Круглы, мае канфігурацыю збанка.  Г.Ю.Драбовіч, в.Талочкі. 1991 | **Падпруга**—частка вупражы, якая замацоўвала падсядзёлак.  М.І.Юшкевіч, в.П.Дварчаны. 1991 | |  | | --- | | **Падкова** – жалезная дугападобная пласціна, якая прыбіваецца пад конскія капыты для засцярогі іх ад пашкоджання, а таксама для таго, каб пазбегнуць слізгання. Падкову прыбіваюць да капыта сецыяльнымі цвікамі-вухналямі. У зімовы час у яе ўкручваюцца тры шыпы. |   З.І.Сямак, в.Забалаць. 1990 | |
| http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2566 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2568 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2570 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2572 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2574 | |
| **Хамут**—асноўная частка вупражы. Надзяваецца на шыю каня. Складаецца з двух драўляных  паўдужжаў (клешчаў), абцягнутых лямцамі і скурай. Знізу лямец прадаўжаецца мяккім валікам, што прылягае да падгудка жывёлы. Ніжнія канцы клешчаў выходзяць вонкі і ў рабочым стане сцягваюцца супоняй.  Г.Л.Кашлей, в.Пяроўцы. 1991 | **Кубелец**—бандарны выраб, прызначаны для захоўвання сала і мясных прадуктаў. З дубовых плёнак, сцягнутых жалезнымі абручамі. З накрыўкай.  Г.А.Рулько, в.Забалаць. 1992 | **Шуфель**—прылада для зграбання зерня, мякіны, адкірвання снегу, смецця і г.д. Драўляны, з доўгім дзяржаннем, выдзеўбаны з цэльнага дрэва  І.С.Наркун, в.Наркуны. 1992 | **Гэблік (рубанак)** —сталярскі інструмент. Для гладкай апрацоўкі паверхні, для выбівання пазоў у дрэве.  В.В. Богдан, в.Мігдалы. 1993 | **Кораб (каробка)**—ёмістасць для захоўвання зерня, авальны, сплецены з саломы. Падстаўка—саламянае звяно. Мае добрую вентыляцыю.  Ф.С.Войшніс, в.Забалаць. 1993 | |
| http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2576 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2578 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2580 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2582 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2584 | |
| **Кораб (каробка)**—ёмістасць для пераноскі прадуктаў (збожжа, мукі, круп, гароху). Сплецены з саломы. Мае вентыляцыю.  Г.М.Дашкевіч, в.Мігдалы. 1993 | **Кораб (каробка для бялізны)**—ёмістасць авальная, уверсе звужаная. Зроблена з лубу. Падстаўка- саламянае звяно. Мае вентыляцыю.  Т.М.Дашкевіч, в.Мігдалы. 1993 | **Рог**—старажытны народны духавы музейны інструмент. Рог каровы. Захоўваецца ў побыце пастухоў і паляўнічых, якія выконваюць на ім  сігналы. У вузкі канец рога ўстанаўліваюць пішчык—гусінае пяро з падрэзаным язычком. Гучанне такога рога моцнае, крыху пранізлівае.  Я.М.Васько, в.Забалаць. 1993 | **Барана**—земляробная прылада для рыхлення (баранавання) глебы. Драўляная брусковая з жалезнымі зубамі.  І.А.Багдзевіч, в.Забалаць. 2000 | |  | | --- | | **Плот-пляцень**—агароджа з гарызантальных жэрдак, пераплеценых лазой. |   М.М.Лях, С.Э.Войшніс, в.Забалаць. 2000 | |
| http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2586 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2588 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2590 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2592 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2594 | |
| **Завеса для дзвярэй**—металічнае тарнірнае мацаванне рухомых частак архітэктурных збудаванняў і мэблі, што давала ім магчымасць адчыняцца і зачыняцца.  М.М.Лях, в.Забалаць. 2004 | **Ключы**—рэчы жалезныя для замыкання дзвярэй, шафаў, скрыняў, куфэркаў  І.М.Копка, в.Мігдалы. 2004 | **Сякера**—калун (бандарыч). Выкарыстоўваўся для расколвання бярвёнаў і калод на плахі.  Я.М.Маршэўскі, в.Казляны. 2004 | **Абцугі абушныя (клешчы)**—кавальскі інструмент для захоплівання і заціскання жалезных вырабаў пры іх апрацоўцы, паўкруглымі губамі. Выкарыстоўваліся пры каванні і абцягванні лязоў сякер.  Г.Л.Копка, в.Мігдалы, 2005 | **Дорн (дорнік).** Стрыжань з загартавальнай сталі, якім робяць дарнаванне.  Э.С.Мікулка. в.Пяроўцы. 2005 | |
| http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2596 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2598 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2600 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2602 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2604 | |
| **Дрэль**—свярдзёлак з вяровачным прывадам для пракручвання дзірак у драўляных дэталях вырабаў.  Б.І. Святлоўскі, в.П.Дварчаны. 2005 | **Жарон**—круглы камень са сквазной адтулінай у  цэнтры. Ляжаў каля кузкі і служыў для нацягвання шын на колы  Г.Л.Копка, в.Мігдалы. 2005 | **Ключ гаечны**  Э.С.Мікулка, в.Рэмзы. 2005 | **Кола драўлянае ад воза**, здоблена з кавалка дрэва, без шын, размалёвана ў белы, жоўты, феялетавы колеры. Да нядаўнага часу воз з коламі выкарыстоўваліся ў паўсядзённай гаспадарчай практыцы сялянскага двара.  М.М.Лях, в.Забалаць, 2005 | **Кранштэйн ад стальвагі**—гарызантальная апора для прымацавання дэталі, механізма да вертыкальнай паверхні жалеза.  Э.С.Мікулка, в.Рэмзы. 2005 | |
| http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2606 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2608 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2610 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2614 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2616 | |
| **Крук**—жалезны наканчнік.  Б.Святлоўскі, в.П.Дварчаны. 2005 | **Малаток**—кавальскі інструмент (ручны), у выглядзе металічнага бруска, пасаджанага на драўляную ручку пад прамым вуглом, прызначаны для забівання цвікоў, кляпання касы.  Э.С.Мікулка, в.Рэмзы. 2005 | **Малаток**—кавальскі інструмент (ручны) у выглядзе металічнага бруска, насаджанага на драўляную ручку пад прамым вуглом, прызначаны для забівання цвікоў, кляпання касы.  Б.Святлоўскі, в.П.Дварчаны. 2005 | **Нажоўка**—ручная піла, складаецца з пругкага палатна, з ручкай. Выкарыстоўваецца для спілавання сучкоў, неглыбокіх пазоў.  Э.С.Мікулка, в.Рэмзы. 2005 | **Сашнік (нарогі, наральнікі)**—прылада, якая набівалася на рагі сахі.  Б.Святлоўскі, в.П.Дварчаны. 2005 | |
| http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2618 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2620 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2622 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2624 | http://zaboloc.grodno.unibel.by/sm.aspx?uid=2626 | |
| **Сякера цяслярская**—універсальная прылада для апрацоўкі дрэва і іншых матэрыялаў наварным вастрыём. Завостранае жалеза, знізу- вострае стальное лязо.  Ю.Л.Лемантовіч, в.Забалаць. 2005 | **Ціскі**—прыстасаванне для заціску і ўтрымання прадмета пры апрацоўцы. Складаюцца з двух пласцін, якімі заціскаюць прадмет пры дапамозе трубы.  Б.Святлоўскі, в.П.Дварчаны. 2005 | |  | | --- | | **Піла лучковая**—інструмент для апрацоўкі дрэва. Рабочая частка ўяўляе металічную пласціну з зубчатым краем |   Л.І.Рамановіч, в.Забалаць. 2006 | **Камень**—крэмень. Даўняя мера масы на Беларусі. У 16 стагоддзі быў роўны 36 фунтам, у 18 стагоддзі—40 фунтам (14,993кг)  А.Крахмальчык, в.Рэмзы. 2007 | |  | | --- | | **Ліхтар (фанар)** – прылада для асвятлення на двары. Складалася  з жалеза і шкла. |   І.А.Багдзевіч, в.Забалаць.2007 | |
|  |  |  |  |  |  |